Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego**

**Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

**Zakup i dostawa wyposażenia pracowni kosmetycznej w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3**

**Część I – dostawa mebli kosmetycznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Ilość sztuk** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| 1 | Łóżko kosmetyczne | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Łóżko elektryczne 4-sekcyjne, z podnoszonymi podłokietnikami, wyposażone w minimum trzy silniki, z płynną regulacją wysokości z możliwością jednoczesnej regulacji oparcia i części znajdującej się pod nogami. Oparcie o długości min. 60 cm (+/-5cm), siedzisko o długości min. 60cm (+/-5cm) * Łóżko z możliwością rozłożenia do pozycji leżącej, regulacją kąta pochylenia oparcia (w zakresie od 0 do 90 stopni (+/-2), regulacja podnóżka z możliwością ustawienia w różnych pozycjach (w zakresie od 0 do 45 stopni (+/-2), możliwość płynnej regulacja wysokości fotela (regulacja w zakresie od 60 cm do 80 cm (+/-2cm) * Sterowanie wszystkich funkcji łóżka za pomocą pedału nożnego lub sterownika/pulpitu/przycisków znajdujących się w miejscu dostępnym w zasięgu rąk dla osobywykonującej zabieg bez konieczności wstawania podczas wykonywanego zabiegu * Tapicerka w kolorze limonka (inny kolor do zaakceptowania przez Zamawiającego) wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia * Wyposażone w regulowany zagłówek, z otworem oraz poduszką zaślepiającą, możliwość wysunięcia zagłówka (wysunięcie w zakresie od 0 do 10 cm) w celu lepszego dopasowania do osoby znajdującej się łóżku * Łóżko na stabilnej postawie z możliwością regulacji jej wysokości * Leżysko łóżka o kształcie anatomicznym, długość całkowita łóżka 200 cm (+/-5 cm), szerokość leżyska 60 cm (+/-2cm), możliwe obciążenie do 180 kg (+/- 5 kg), * Leżysko wypełnione trwałym i odpornym na odkształcenia i odgniecenia materiałem (np. pianka), grubość materaca 10 cm (+/- 2 cm) | 7 |  |
| 2 | Łóżko do pedicure | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Łóżko z podnoszonymi podłokietnikami, z elektryczną płynną regulacją wysokości (do wysokości minimum 140-145 cm (+/-2cm), regulacją kąta pochylenia siedziska (w zakresie od 0 do 20 stopni (+/-2), regulacja wysokości siedziska (w zakresie od 60 do 100 cm (+/-2cm), regulacja kata pochylenia oparcia (w zakresie od 90 do 180 stopni (+/- 2). Sterowanie wszystkich funkcji fotela z pilota i pedału nożnego oraz wyposażony w zasilanie awaryjne * Łóżko na stabilnej postawie z minimum 4 kółkami pozwalającymi na zmianę lokalizacji fotela. * Regulowana długość podnóżków w zakresie od min 50 do 60 cm oraz możliwość ustawienia ich w dowolnej pozycji włącznie z możliwością odchylenia ich na boki fotela. Możliwość regulacji wysokości i unoszenia podnóżków do wysokości 150 cm (+/- 2). * Tapicerka łóżka w kolorze limonka (inny kolor do zaakceptowania przez Zamawiającego) wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. Wymaga się aby odporność materiału wynosiła min. 95000 cykli. Materiał odporny na penetrację przez ciecz, płyny fizjologiczne oraz właściwości antybakteryjne. Wymagane jest aby wszystkie wymienione powyżej właściwości materiału były udokumentowane/potwierdzone posiadaniem stosownych certyfikatów * Możliwość wyboru pozycji łóżka w tym pozycja siedząca, półleżąca, Trendelenburga i leżąca, (po rozłożeniu długość fotela w zakresie 195-200cm (+/-2cm), szerokość fotela 60 cm (+/-2cm), * W oparciu otwór pozwalający na wykonanie masażu w pozycji na brzuchu oraz wyjmowana poduszka pod głowę | 7 |  |
| 3 | Taboret/krzesło kosmetyczne | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Krzesło obrotowe, z oparciem z funkcją kołyski oraz profilowanym siedziskiem typu „siodło”, na metalowej podstawie z chromowanym wykończeniem, minimum pięcioramienna stabilna podstawa (średnica 60-65 cm) z kółkami * Regulacja wysokości siedziska (mechanizm hydrauliczny) w zakresie od 55 do 75 cm (+/- 2cm) * Regulacja wysokości oparcia w zakresie od 90 do 110 cm (+/- 2 cm) * Siedzisko tapicerowane o szerokości 50 cm (+/- 2 cm) * Oparcie tapicerowane szerokości 40cm (+/- 2 cm) i wysokości 30cm (+/- 2 cm) * Tapicerka w kolorze limonka (inny kolor do zaakceptowania przez Zamawiającego) wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. | 21 |  |
| 4 | Stolik kosmetyczny/zabiegowy | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany * Konstrukcja stolika w kolorze białym, wykonana z metalu malowanego proszkowo, odporna na zadrapania, odpryski * Stolik o wymiarach 45 cm x 50 cm (+/- 5cm) wysokość w zakresie 80-85 cm, wyposażony w trzy półki wykonane z hartowanego szkła, Półki o konstrukcji zapobiegającej spadaniu przedmiotów podczas przemieszczania stolika * Stolik wyposażony w szufladę z uchwytem umieszczoną pod blatem * Stolik mobilny, wyposażony w 4 gumowe kółka, * Konstrukcja umożliwiająca przymocowanie lampy do stolika | 14 |  |
| 5 | Lustra do wizażu | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Lustro profesjonalne z pełnej jednolitej tafli lustra. Przeznaczone do profesjonalnego wizażu i makijażu, w rozmiarze 80 cm x 65cm (+/- 3 cm) i grubości tafli lustra minimum 5 mm. * Konstrukcja lustra umożliwiająca postawienie oraz powieszenie * Wyposażone w minimum 18 opraw żarówkowych - oprawy trwale zamontowane symetrycznie na zewnętrznej krawędzi (obwodzie) lustra oraz włącznik * Możliwość płynnej, bezstopniowej regulacji i dostosowania intensywności oświetlenia oraz jego temperatury. Możliwość wyboru minimum trzech rodzajów światłą w tym naturalne, zimne oraz ciepłe. * Lustro wyposażone we wbudowany port USB * Lustro wyposażone w dodatkowe lusterko powiększające z możliwością jego dowolnego umieszczenia na tafli głównego lustra * Lustro dostarczone wraz z zestawem pasujących energooszczędnych, nie wydzielających ciepła żarówek * Lustro dostarczane wraz z przewodem zasilającym | 5 |  |
| 6 | Parawan | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Parawan 5 panelowy, stelaż drewniany o grubości drewna w zakresie od 1,5 do 2 cm. Poszczególne panele równej szerokości, połączone metalowymi zawiasami, wyposażony w nóżki zapewniające stabilne stanie parawanu na podłodze * Całkowita długość parawanu 225 cm - 230 cm (+/- 5 cm), wysokość całkowita 165 cm – 170 cm (+/- 5 cm), * Panele wykonane z trwałej, nieprzejrzystej tkaniny o gramaturze minimum 170 g/m², z nadrukiem wysokiej jakości Full HD (wzór/kolor nadruku do ustalenia z Zamawiającym) | 3 |  |
| 7 | Stolik do manicure z pochłaniaczem pyłu i podpórką na dłonie | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany * Stół o wymiarach blatu 125x50 cm (dł x szer) i wysokości 75 cm (+/-3cm) wykonany z lakierowanej na wysoki połysk płyty (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) o grubości minimum 18 mm, wykończony laminatem HPL. Blat stołu pogrubiany (35-40mm), umieszczony na metalowych wspornikach malowanych proszkowo na kolor złoty, blat oklejony PCV ABS. Po obydwu bokach stołu pod blatem, półki dedykowane do umieszczenia lamp UV (przestrzeń pomiędzy blatem a półką 18-20cm). Po obydwu bokach stołu po minimum 3 szuflady metalowe o wymiarach minimum 40x40cm (+/-3cm) z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykającym. Szuflady z metalowymi uchwytami w kolorze złotym. Powierzchnia blatu odporna na działanie środków chemicznych, kosmetyków, alkoholu. Stół na minimum 8 regulowanych nóżkach metalowych * Stół wyposażony w zintegrowany (zamocowany pod blatem) pochłaniacz pyłu i zanieczyszczeń o mocy minimum 45W z filtrem kasetowym. Kratka pochłaniacza wykonana z materiału odpornego na materiały oraz płyny używane podczas zabiegów. Konstrukcja kratki zmniejszająca opór zasysanego powietrza oraz ułatwiająca pochłanianie pyłu. Możliwość płynnej regulacji mocy ssącej pochłaniacza podczas pracy * Wbudowana listwa zasilająca (min.4 gniazdka elektryczne) * Stół dostarczany wraz z podpórką pod dłonie, z możliwością czyszczenia i dezynfekcji. Podpórka tapicerowana (kolor tapicerki w kolorze blatu) na metalowych nóżkach w kolorze złotym, | 7 |  |
| 8 | Hoker-taboret do wizażu | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Krzesło dedykowane do makijażu oraz charakteryzacji, składane, z podłokietnikami, zagłówkiem i podnóżkiem, * Konstrukcja krzesła wykonana z aluminium. Maksymalna waga krzesła 7 kg * Siedzisko wykonane z odpornego na uszkodzenia materiału, wodoodpornego, łatwego do czyszczenia i odpornego na odkształcenia * Dopuszczalne obciążenie do 140 kg | 7 |  |
| 9 | Koc termiczny | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Koc elektryczny, sterowany pilotem, wykonany miękkiego, puszystego i miłego w dotyku materiału z możliwością prania * Możliwość demontażu kabla zasilającego i kontrolera temperatury * Funkcja umożliwiająca wybór temperatury (minimum trzy poziomy grzania) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem – funkcja automatycznego wyłączenia. * Koc o wymiarach 120x160cm (+/-5 cm) | 4 |  |

***Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)***

**Część II – dostawa urządzeń i narzędzi kosmetycznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Ilość sztuk** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| 1 | Epilator-koauglator | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Aparat wykorzysujący prąd wysokiej częstotliwości do zabiegów usuwania zbędnego owłosienia, zamykania naczyń krwionośnych oraz koagulacji * Aparat pracujący w minimum dwóch częstotliwościach w zależności od wykonywanego zabiegu tj. 0,88MHz i 1,66MHz * Możliwość sterowania pracą aparatu bez użycia rąk * Moc epilacji nie mniej niż 50W * Aparat dostarczany wraz z minimum jednym uchwytem do mocowania igieł oraz elektrodą bierną z systemem umożliwiającym zamocowanie elektrody na ciele pacjenta * Aparat dostarczany wraz z zestawem minimum 3 igieł * Aparat mobilny, lekki (maksymalna waga aparatu 2 kg) | 3 |  |
| 2 | Galwan/jonofereza | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Urządzenie wielofunkcyjne wykorzystujące technologię mikroprądów, prądów interferencyjnych i stałych, jonoforezy, galwanizacji. Przeznaczone do zabiegów mających na celu poprawę estetyki skóry, liftingu, redukcji blizn, przebarwień, poprawy kondycji skóry w okolicach oczu, usuwanie obrzęków. Możliwość wykonywania zabiegów na twarz oraz całe ciało, terapia nadpotliwości, leczenie odmrożeń. * Możliwość płynnej regulacji parametrów zabiegowych - regulacja prądu galwanicznego 0 - 6mA, regulacja prądu elektroporacji od 50% do 100% * Urządzenie o mocy min. 40W, wykorzystujące pulsacyjny prąd stały o niskim natężeniu i średniej częstotliwości. * Aparat musi zostać dostarczony wraz z głowicą do mikroprądów i stymulacji, kompletem elektrod wymiennych o zróżnicowanych kształtach i wielkościach (minimum 5 różnych elektrod), przewodem zakończonym elektrodą blaszaną i uchwytem na wymienne elektrody, elektrodą czynną do zabiegów jonoforezy. * Aparat musi posiadać minimum 5 gotowych programów zabiegowych w tym min. program przeciwbólowy, skurczowy, krążeniowy, tonizujący oraz możliwość manualnego ustawiania parametrów zabiegowych. * Aparat mobilny, łatwy do przenoszenia, o lekkiej poręcznej konstrukcji (waga maksymalna aparatu 2 kg) | 3 |  |
| 3 | Frezarka do manicure | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Frezarka medyczna wyposażona w bezszczotkowy silnik o mocy minimum 110W * Płynna regulacja obrotów w zakresie od 0 do min. 40000 obr/min, możliwość zmiany kierunku obrotów (prawo/lewo) * Rączka z systemem wentylacji, wielołożyskowa, chłodzona powietrzem, z technologią zapobiegającą zapyleniu, z technologią zapewniającą cichą pracę bez wibracji, * Rączka o wadze maksymalnie 200g, długość rączki 17-18 cm, * Rączka z systemem mocowania frezu typu twist-lock, frezy o średnicy mocowania 2,32-2,35mm * Możliwość sterowania bez użycia rąk * W zastawie uchwyt/podstawka na rączkę | 7 |  |
| 4 | Elektrostymulacja | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Urządzenie emitujące impulsy elektryczne stymulujące zakończenia nerwowe do kurczenia mięśni i wzmacniania szkieletu mięśniowego w celu modelowania sylwetki, aktywacji lipolizy i zwiększenia napięcia tkanek. * Aparat wyposażony w zestaw końcówek/aplikatorów o zróżnicowanej wielkości, kształcie (minimum pięć różnych zestawów) dedykowanych do przeprowadzania zabiegów na różnych obszarach ciała (w tym biust) i twarzy oraz zestaw akcesoriów umożliwiających mocowanie aplikatorów na ciele i zapobiegających ich przesuwaniu/spadaniu podczas wykonywania zabiegu Aplikatory/końcówki wielokrotnego użytku, wykonane z trwałego i odpornego materiału. * Aparat posiadający gotowe programów zabiegowych w tym program przyspieszający krążenie krwi, program do modelowania i wyszczuplania, program do masażu ciała, program do drenażu limfatycznego i program do redukcji cellulitu. * Aparat o mocy minimum 18W, z możliwością regulacji intensywności parametrów zabiegowych, regulacji czasu trwania zabiegu w zakresie od 0 do 60 minut (funkcja wyświetlania czasu trwania zabiegu), regulacja częstotliwości generowanych impulsów w zakresie od 0-800Hz, * Funkcja zapobiegająca uruchomieniu urządzenia w przypadku nieprawidłowego podłączenia aplikatorów oraz funkcja sygnalizowania błędu i nieprawidłowego jego działania podczas pracy * Możliwość pracy jednocześnie do 20 aplikatorów, możliwość regulacji indywidualnej intensywności generowanych impulsów oddzielnie na każdym z podłączonych aplikatorów | 3 |  |
| 5 | Frezarka podologiczna / do pedicure | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Frezarka z pochłaniaczem pyłu w głowicy, wyposażona w wielołożyskowy cichy, bezszczotkowy silnik o mocy minimum 100W i pozwalający na pracę z prędkością do min. 40000 obr/min * Możliwość regulacji prędkości obrotów, kierunku obrotów, mocy pochłaniacza pyłu (do wyboru minimum 5 stopni siły turbiny ssącej) oraz możliwość wyłączenia pochłaniacza pyłu podczas pracy * Frezarka z funkcją pamięci - możliwość zapisania/zapamiętania minimum 3 preferowanych ustawień pracy w tym prędkości obrotowej, kierunku obrotów oraz stopnia pochłaniania * Możliwość uruchomienia/wyłączenia urządzenia za pomocą przycisku na głowicy. * Możliwość sterowania bez użycia rąk * Urządzenie wyposażone w lekką rączkę/głowice o ergonomicznym kształcie (długości od 112-150mm) i mocy minimum 100W wyposażone w podstawkę do głowicy. Rączka pokryta materiałem zapobiegającym ślizganiu. * Frezarka wyposażona czytelny wyświetlacz pozwalający na kontrolowanie intensywności parametrów zabiegowych, wybór zapisanego programu, regulację parametrów oraz informujący o poziomie napełnienia filtra i konieczności wymiany worka * Przeznaczona do stosowania frezów o średnicy trzpienia od 2,32 do 2,35 mm, System łatwej wymiany frezów bez konieczności używania narzędzi. * Urządzenie kompaktowe, możliwe do łatwego przenoszenia, o wadze maksymalnie 2,5kg (+/- 100g), wyposażone w antypoślizgowe stopki * Frezarka dostarczana wraz z kompletem (minimum 5 szt.) zapasowych worków filtrujących oraz akcesoriami do czyszczenia głowicy oraz demontażu frezów oraz podstawką na głowice. | 7 |  |
| 6 | Kawitacja ultradźwiękowa | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Urządzenie mobilne, wielofunkcyjne umożliwiające wykonywanie w obrębie twarzy i ciała zabiegów peelingu kawitacyjnego, sonoforezy, terapii ultradźwiękowej * Aparat wyposażony w aplikatory/końcówki, elektrody niezbędne do wykonywania wszystkich ww. terapii i zabiegów. Aparat dostarczony wraz z minimum jedną końcówkę do zabiegów sonoforezy z funkcją światłoterapii, minimum dwie zróżnicowane kształtem i wielkością głowice do terapii ultradźwiękowej z możliwością wykorzystania prądów galwanicznych, możliwość wykonywania masażu z wykorzystaniem prądów * Peeling kawitacyjny i sonoforeza: Maksymalna. moc ultradźwięków: 1 W/cm2, Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mA, peeling kawitacyjny: 25 kHz * Aplikatory wielofunkcyjne, z możliwością wykorzystywania jednego aplikatora do różnego rodzaju terapii i zabiegów * Terapia ultradźwiękowa: Maksymalna moc ultradźwięków: 1 W/cm2, Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mA * Aparat wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy z funkcją wyświetlania stosowanych podczas zabiegu parametrów zabiegowych oraz możliwością ich modyfikacji. Możliwość regulacji trwania zabiegów w zakresie od 0 do 30 minut * Obudowa urządzenia niehigroskopijna i odporna na chemię kosmetyczną. | 7 |  |
| 7 | Mikrodermabrazja diamentowa | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Urządzenie mobilne, przenośne, o mocy minimum 60W umożliwiające wykonywanie w obrębie twarzy i ciała zabiegów mikrodermabrazji * Aparat dostarczony wraz z minimum dwoma dyszami oraz z minimum jednym zestawem (minimum 8 sztuk w zestawie) zróżnicowanych stopniem gradacji końcówek do zabiegów mikrodermabrazji diamentowej. Końcówki dedykowane do wykonywania zabiegów w różnych okolicach twarzy (okolice nosa, oczu) przeznaczone do pracy na bliznach oraz do opracowywania dużych obszarów ciała (kolana, łokcie itp.) * Możliwość regulacji czasu trwania wykonywanego zabiegu w zakresie od 0 do 30 minut oraz płynnej regulacji podciśnienia w zakresie od 0 do -600 hPa (mierzone na zakończeniu głowicy) w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb skóry. * Wymienny filtr zapewniające czystość i higienę podczas każdego zabiegu * Aparat wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy z funkcją wyświetlania stosowanych podczas zabiegu parametrów zabiegowych oraz możliwością ich modyfikacji * Obudowa urządzenia niehigroskopijna i odporna na chemię kosmetyczną. | 5 |  |
| 8 | Radiofrekwencja | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Urządzenie mobilne, przenośne, umożliwiające wykonywanie w obrębie twarzy i ciała zabiegów z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości fal radiowych stosowanych w celu redukcji zmarszczek, poprawy elastyczności i jędrności skóry, redukcji rozstępów, blizn i przebarwień na różnych obszarach twarzy oraz ciała. * Aparat umożliwiający połączenie dwóch technologii w jednym zabiegu. Zabiegi wykonywane za pomocą jednorazowych sterylizowanych końcówek zabiegowych o zróżnicowanej wielkości i ilości igieł izolowanych – do wyboru minimum trzy różne końcówki zabiegowe w tym 10 igłowa, 25 igłowa i 64 igłowa. * Urządzenie wyposażone w głowicę zabiegową, z funkcją podświetlenia obszaru zabiegowego światłem terapeutycznym przyspieszającym regenerację tkanek, Głowica dedykowana do pracy na różnych obszarach twarzy oraz ciała, oraz przystosowana do pracy z wykorzystaniem jednorazowych, sterylnych, zróżnicowanych wielkością i ilością igieł końcówek zabiegowych * Urządzenie o częstotliwości fal radiowych min. 1,5MHz * Możliwość płynnej regulacji parametrów zabiegowych w tym mocy w zakresie od 0 do 150W, długości impulsu fal fadiowych w zakresie od 0,1s do 0,5s, głębokości wysuwu igieł w zakresie od 0,2 mm do 3,5 mm (regulacja co 0,1mm), siły podciśnienia w zakresie (do wyboru minimum 10 stopni siły zasysania), czasu trwaniu zabiegu od 1 do 90 minut, * Aparat z funkcją zasysania (tzw. vacuum) – Możliwość płynnej regulacji siły zasysania oraz możliwość wyłączenia funkcji zasysania (wykonania zabiegu bez funkcji vacuum) * Aparat dostarczony wraz z zestawem startowym tj. minimum 25 jednorazowych, sterylnych, zróżnicowanych wielkością i ilością igieł końcówek zabiegowych * Możliwość sterowania aparatem podczas wykonywania zabiegu za pomocą przycisku nożnego * Aparat wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy z funkcją wyświetlania stosowanych podczas zabiegu parametrów zabiegowych oraz możliwością ich modyfikacji * Aparat z możliwością pracy w trybie automatycznym (gotowe protokoły zabiegowe\) oraz w trybie manualnym | 5 |  |
| 9 | Woskownica do wosku w puszce | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Urządzenie elektryczne, z pokrywą, przeznaczone do podgrzewania wosku do depilacji w puszkach o pojemnościach 400, 500 ml. i 800ml * Możliwość jednoczesnego podgrzewania dwóch puszek z woskiem * Urządzenie o mocy minimum 400W * Możliwość regulacji temperatury w zakresie od minimum 45 do 100 stopni C | 3 |  |
| 10 | Zestaw żarówek sollux | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Zestaw składający się z 4 sztuk w tym 2 szt. żarówki sollux niebieskiej o mocy 80W oraz 2 szt. żarówki sollux czerwonej o mocy150W * Żarówka do promienników pojedynczych lub podwójnych. * Światło czerwone i niebieskie rozgrzewające | 1 |  |
| 11 | Lampa led | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Lampa UV/LED z lustrzanym dnem, pozwalająca na szybkie i równomierne utwardzanie każdego rodzaju żelu, lakieru hybrydowego oraz innych preparatów światłoutwardzalnych * Lampa emitująca niemęczące dla oczu światło o minimum podwójnym zakresie fal w tym 365nm oraz 405nm * Lampa z możliwością pracy bezprzewodowej. Akumulator umożliwiający prace bez zasilania przez minimum 2 godziny * Możliwość demontażu dna lampy bez użycia narzędzi * Moc lampy minimum 70W, minimum 35 diod o żywotności minimum 50 000 godzin * Możliwość wyboru długości czasu pracy od 30 do 120 sekund * Wbudowany czujnik ruchu oraz dotykowy włącznik * Technologia pozwalająca na wyeliminowanie uczucia pieczenia podczas etapu utwardzania zapewniając komfort zabiegu * Duży czytelny wyświetlacz wyświetlający poziom naładowania, czas naświetlania. Możliwość zmiany kierunku wyświetlania parametrów * Funkcja dźwiękowego sygnalizowania zakończenia wybranego czasu naświetlania | 7 |  |
| 12 | Presoteraia z kompletem rękawów do ciała | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Aparat o mocy min. 120W, do przeprowadzania bezbolesnych zabiegów drenażu limfatycznego z wykorzystaniem specjalnych aplikatorów, dedykowanych do kończyn dolnych (w tym stóp), górnych oraz brzucha i pośladków * Możliwość regulacji intensywności ciśnienia w komorach aplikatorów w zakresie od 120 do 240 mm Hg * Aplikatory wykonane z odpornego na uszkodzenia, wodoodpornego materiału, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, z systemem zapięć umożliwiającym dopasowanie ich do różnych sylwetek i wagi. Aplikatory na kończyny dolne minimum 12 komorowe, aplikatory na kończyny górne minimum 8 komorowe, aplikator na okolice brzucha i pośladków minimum 8 komorowy. Możliwość opcjonalnego rozbudowania/wzbogacenia aplikatorów o funkcje grzania (podczerwień) * Sterowanie urządzeniem, ustawianie oraz zmiana parametrów zabiegowych za pomocą panelu/przycisków znajdujących się na jednostce głównej. * Możliwość ustawienia różnych parametrów zabiegowych w poszczególnych aplikatorach podczas jednego zabiegu * Funkcja wyświetlania parametrów zabiegowych stosowanych podczas trwającego zabiegu z możliwością ich modyfikacji bez konieczności przerywania zabiegu | 2 |  |
| 13 | Vacum | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Urządzenie/Sprzęt (wszystkie elementy) fabrycznie nowe nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywane * Przenośna jednostka główna minimum dwu kanałowa bezolejowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania oraz okresowej wymiany chłodziwa co podnosiłoby koszty eksploatacji) * Konstrukcja aplikatorów zapewniająca łatwą i precyzyjną aplikację w zależności od obszaru poddawanego zabiegowi i pozycji pacjenta, umożliwiające przeprowadzanie zabiegu nawet w trudno dostępnych miejscach ciała bez konieczności stosowania środka typu żel/krem itp. i bez konieczności ich trzymania podczas zabiegu * Urządzenie wyposażone w niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii * Aparat wytwarzający podciśnienie maximum 400mbar, o częstotliwości w zakresie od 20 do 90 imp, wyposażony w minimum cztery niezużywalne aplikatory oraz wszystkie konieczne do wykonywania zabiegów elektrody, kable, przewody, zasilacze itp. * Możliwość płynnej regulacji parametrów zabiegu (w tym. podciśnienia i częstotliwości) w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta * Możliwość wykonywania masażu podciśnieniowego bez aplikacji prądów * Aparat z możliwością pracy w trybie oszczędzania energii * Aparat umożliwiający współpracę z urządzeniami innych producentów * Funkcja elektronicznej kontroli pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania oraz sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą * Funkcja kontroli i sygnalizacji konieczność opróżnienia odwadniacza | 2 |  |
| 14 | Urządzenie do drenażu limfatycznego | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Aparat do masażu próżniowo-rolkowego wszystkich partii ciała oraz twarzy, szyi i dekoltu * Aparat o mocy min. 60W wykorzystujący zjawisko podciśnienia, które w połączeniu z masażem zapewnia skuteczną redukcję cellulitu, rozstępów, a także poprawia odżywienie i ujędrnienie skóry * Aparat wyposażony w minimum 3 zestawy zróżnicowanych wielkością, kształtem aplikatorów zabiegowych. Minimum jeden zestaw do masażu statycznego (minimum 6 szt. zróżnicowanych rozmiarem aplikatorów), jeden zestaw do masażu podskórnej tkanki tłuszczowej (minimum 3 zróżnicowane wielkością metalowe głowice rolkowo-próżniowe), jeden zestaw małych i średnich (minimum 12 szt.) aplikatorów szklanych dedykowanych m.in. do masażu twarzy, szyi i dekoltu * Możliwość regulacji siły podciśnienia umożliwiająca dopasowanie parametrów zabiegowych i przeprowadzenie zabiegu u osób posiadających wrażliwą skórę. * Możliwość regulacji parametrów zabiegowych w tym czasu trwania zabiegu w zakresie od 0 do 60min, podciśnienie 0 do 80 kPa | 2 |  |
| 15 | Cążki do skórek – zestaw | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Zestaw profesjonalnych cążek do skórek, wykonanych z wysokogatunkowej, odpornej na korozję stali chirurgicznej, o satynowym/matowym wykończeniu, możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawach bez ryzyka ich uszkodzenia oraz utraty właściwości. Ergonomiczne rączki/ramiona o obłym kształcie, wyposażone w podwójną sprężynę * Zestaw składać musi się z minimum trzech rodzaju cążek do skórek, zróżnicowanych długością ostrza. W zestawie muszą znaleźć się cążki o długości ostrza 7mm, cążki podologiczne o długości ostrza 5mm, nożyczki ostro zakończone o długości ostrza 2 cm, ostrze zagięte umożliwiające obcięcie skórek w trudno dostępnych miejscach | 1 |  |
| 16 | Zestaw frezów do paznokci | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Zestaw minimum 7 frezów pozwalający na wykonywanie różnorodnych zabiegów w zakresie manicure i pedicure, z dedykowaną podstawką do ich przechowywania. Frezy o zróżnicowanej gradacji, kształcie i wykonane z różnych materiałów. W zestawie czyścik do głowicy. * W każdym zestawie minimum po jednym frezie karbidowym dedykowanym do usuwania masy hybrydowej lub żelowej, frez karbidowy dedykowany do usuwania i oczyszczania nabłonków wokół paznokcia, frez diamentowy dedykowany do oczyszczania oraz wygładzania powierzchni między paznokciami a wałami bocznym, frez diamentowy dedykowany do wygładzenia wałów okołopaznokciowych, frez mały i duży diamentowy dedykowany do usuwania/opracowywania skórek * Frezy o średnicy nóżki frezu 2,35 mm * Frezy możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawach bez ryzyka ich uszkodzenia oraz utraty właściwości | 6 |  |
| 17 | Zestaw do analizy kolorystycznej | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Zestaw akcesoriów do przeprowadzenia analizy kolorystycznej, składający się z ram/kół kolorów oraz chust do analizy pozwalających na podstawową i zaawansowaną analizę kolorystyczną i rozpoznanie typu urody i dobranie odpowiednich odcieni oraz kolorów * Zestaw zawierać musi minimum 65 różnokolorowych chust do analizy kolorystycznej o wymiarach 50x 70 cm (+/-5 cm) Chusty wykonane z miękkiego, lekkiego materiału, brzegi chust zabezpieczone przed strzępieniem (obszyte) nićmi dopasowanym i nie odróżniającym się od koloru chusty. Każdy z kolorów chusty w wersji matowej oraz błyszczącej * Zestaw zawierać musi minimum 20 ram/kół kolorów wykonanych z trwałego odpornego na uszkodzenia materiału, umożliwiające przeprowadzenie podstawowej oraz zaawansowanej analizy kolorystycznej. Ramy zawierające odcienie niebieskiego, różu, bieli i brązu. Ramy/koła z opisem typu urody | 2 |  |
| 18 | Zestaw pędzli do makijażu | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**   * Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane * Zestaw profesjonalnych pędzli do makijażu, zróżnicowanych kształtem, wielkością i dedykowane do wykonywania makijażu na wszystkich okolicach twarzy * Zestaw składać musi się z minimum 25 pędzli, główki pędzli wykonane z różnego rodzaju włókien naturalnych i syntetycznych. Trzonek pędzli wykonany z drewna zabezpieczonego przed uszkodzeniem i trwałym zabrudzeniem. * Pędzle dostarczone wraz z trwałym opakowaniem/futerałem ułatwiającym przechowywanie, sortowanie i przenoszenie * Zestaw musi zawierać m.in. płaski pędzel do nanoszenia cieni i pigmentów na powiekę, skośny pędzel do różu i bronzera, pędzel typu flat top do podkładu, skośny pędzel do korektora, pędzel do blendowania, precyzyjny pędzel typu kulka do cieni, pędzel do rozświetlacza, płaski pędzel do kremowych i płynnych produktów - primer glitter/pomadki do ust, duży pędzel do pudru, pędzel do konturowania na mokro, pędzel do nanoszenia pudru pod oczy, płaski pędzel do cieni, płaski pędzel do tintów, precyzyjny skośny pędzel do detali i precyzyjnych krawędzi, pędzel typu 2w1 do brwi | 7 |  |

***Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)***

……………………………………………….. …………………………………………….

Data Podpis Wykonawcy