Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego**

**Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

**Zakup i dostawa mebli do pracowni masażu w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Ilość sztuk** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| 1 | Stół do masażu składany | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Stół z certyfikatem medycznym, składany 2-sekcyjny, o wymiarach po rozłożeniu o szerokości 65 cm (+/- 2 cm), i długości całkowitej z podgłówkiem 215 cm (+/- 2 cm)
* Podstawa stołu stabilna, aluminiowa lub drewniana, stelaż posiadający elementy stabilizujące i wzmacniające. Elementy stelaża łączone za pomocą nierdzewnych spawów/łączników oraz wytrzymałych stalowych linek. Nogi stołu dodatkowo wzmocnione w celu zapewnienia stabilności podczas pracy. Nogi stołu wyposażone w antypoślizgowe stopki zapewniające stabilność oraz chroniące podłoże przez zarysowaniem.
* Stół z możliwością szybkiej i łatwej zmiany/regulacji jego wysokości możliwej bez stosowania dodatkowych narzędzi. Regulacja wysokości w zakresie min od 60 cm do min. 85 cm. (+/-2cm)
* Tapicerka w kolorze ustalonym z Zamawiającym wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia
* Wyposażony w regulowany w minimum dwóch płaszczyznach demontowalny zagłówek, podpórki pod ramiona, otwór na twarz w blacie stołu oraz podłokietniki.
* Stół pokryty miękką, elastyczną i odporną na uszkodzenia, zadrapania tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów, możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających o grubości wypełnienia tapicerki o grubości 5 cm (+/- 1 cm), wykonane ze sprężystej, średnio twardej i trwałej pianki/gąbki
* Wytrzymałość dynamiczna min. 230 kg
* Waga stołu maksymalnie 14 kg
* Stół dostarczony wraz z dedykowaną torbą transportową umożliwiająca jego zapakowanie i transport
 | 8 |  |
| 2 | Stół do masażu elektryczny | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Stół z certyfikatem medycznym, 2-sekcyjny do masażu, wzmocniona stalowa konstrukcja stołu. Wysokość stołu regulowana elektrycznie za pomocą ramy zamocowanej wokół stołu, rama wykonana ze stali nierdzewnej
* Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu w zakresie: od minimum 60 do 95 cm (+/- 3 cm)
* Stół na stabilnej postawie, wyposażony w 4 unoszone koła kierunkowe oraz 4 regulowane antypoślizgowe stopki
* Płynna regulacja ustawianie kąta nachylenia zagłówka za pomocą sprężyn gazowych w zakresie od -60 do +45 stopni
* Tapicerka łóżka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. Leżysko o grubości wypełnienia minimum 50 mm, wykonane ze sprężystej i trwałej pianki/gąbki (+/- 2 cm),
* Stół wyposażony w wieszak na ręczniki/podkłady oraz wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych
* Zagłówek z regulowanymi mechanicznie podłokietnikami, z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepką otworu na twarz. Długość zagłówka 50cm (+/-2 cm)
* Stół o długości całkowitej min. 200 cm (+/- 3 cm), szerokości 70 cm (+/- 3 cm)
 | 16 |  |
| 3 | Materac rehabilitacyjny składany | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Materac z certyfikatem medycznym, 3-częściowy, składany o wymiarach 195x85x5cm (+/- 2 cm)
* Materac wypełniony trwałą, odporną na odkształcenia i deformację pianką.
* Tapicerka materaca w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających.
* Materac wyposażony w uchwyty umożliwiające jego przenoszenie oraz system blokujący i zabezpieczający przed rozłożeniem
 | 8 |  |
| 4 | Taboret obrotowy | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Taboret z obrotowym siedziskiem, profilowane siedzisko typu siodło, na metalowej podstawie z chromowanym wykończeniem, minimum pięcioramienna stabilna podstawa (średnica 55-60 cm) z kółkami (kółka obrotowe 360stopni)
* Regulacja wysokości siedziska (sprężyna gazowa) w zakresie od 45 do 60 cm (+/- 2cm)
* Siedzisko tapicerowane o szerokości 38 cm (+/-2 cm) wypełnione miękką i elastyczną pianką o grubości min. 4 cm (+/- 1cm)
* Dopuszczalne obciążenie do 150 kg.
* Tapicerka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia.
 | 14 |  |
| 5 | Asystor | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Asystor wyposażony w min.4 kółka, wykonany z płyty o grubości min. 18 mm.
* Asystor o wymiarach 50 cm x 45 cm (+/- 2 cm)  wysokość  74cm (z kółkami) (+/- 2cm), wyposażony w trzy pełne szuflady o zróżnicowanej wielkości
* Szuflady z metalowymi prowadnicami, z uchwytami w kolorze czarnym. Każda z szuflad wyposażona w kieszonkę na włożenie sygnatury szuflady o wymiarach minimalnych 90mmx58mm. Jedna z szuflad wyposażona w organizer/system przegródek ułatwiających posegregowanie  przechowywanych akcesoriów
* Górna część szafki (blat) z funkcją półki, zabezpieczona przed spadaniem przedmiotów z trzech stron kołnierzem/barierką/rantem o wysokości  min. 12 cm i maks. 15 cm
* Asystor dostarczony wraz z wkładami/nakładkami/ochraniaczami (min. 6 szt.) zabezpieczającymi górny blat oraz dno szuflad przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. Wkład/ochraniacz/nakładka musi być łatwo montowany  w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe wypadnięcie/wysunięcie, możliwy do łatwej i bez narzędziowej wymiany/demontażu. Siła mocowania od 10 do 4 N/25 mm, Klasa poślizgu minimum R10, wysoka odporność wkładu/nakładki/ochraniacza na ścieranie, potwierdzone właściwości antypoślizgowe, odporność chemiczna powierzchni na: wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne, odporność na czynniki temperaturowe, odporność na rozciągnięcie: wzdłużne i poprzeczne min. 20MPa, odporność wkładu na uszkodzenie/rozdarcie/pęknięcie wzdłużne i poprzeczne min. 120%, okres trwałości wkładu przy codziennym użytkowaniu 8h/dzień: minimum 6 miesięcy. Wyklucza się wkłady/ochraniacze/nakładki wykonane ze szkła oraz materiał typu pleksa.
 | 16 |  |
| 6 | Parawan modułowy | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
* Parawan 5 panelowy, stelaż drewniany o grubości drewna w zakresie od 1,5 do 2 cm. Poszczególne panele równej szerokości, połączone metalowymi zawiasami, wyposażony w nóżki zapewniające stabilne stanie parawanu na podłodze
* Całkowita długość parawanu 225 cm - 230 cm (+/- 5 cm), wysokość całkowita 165 cm – 170 cm (+/- 5 cm),
* Panele wykonane z trwałej, nieprzejrzystej tkaniny o gramaturze minimum 170 g/m², z nadrukiem dwustronnym wysokiej jakości Full HD (wzór/kolor nadruku do ustalenia z Zamawiającym)
 | 27 |  |
| 7 | Zestaw kształtek rehabilitacyjnych | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
* Produkty z certyfikatem medycznym zróżnicowanej wielkości oraz kształcie. Wykonane z twardej pianki poliuretanowej.
* Tapicerka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających.
* W skład zestawu wchodzi Klin pod barki 20x15x10cm, (3 szt.) Klin pod kończyny 70/40x40x20 (3 szt.), Klin drenażowy 70x24x30 cm (3 szt.), Półwałek 60x18x12 cm (3 szt.), Wałek 20x60 cm (3 szt.), Kształtka pod lędźwie 32x25x7 cm (3 szt.)
 | 9 |  |
| 8 | Koc polarowy/termiczny | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
* Koc elektryczny, sterowany pilotem, wykonany miękkiego, puszystego i miłego w dotyku materiału z możliwością prania
* Możliwość demontażu kabla zasilającego i kontrolera temperatury
* Funkcja umożliwiająca wybór temperatury (minimum trzy poziomy grzania) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem – funkcja automatycznego wyłączenia.
* Koc o wymiarach 120x180cm (+/-5 cm)
 | 14 |  |
| 9 | Wieszak na ubrania | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Wieszak wolnostojący, z minimum dwoma pólkami, wykonany ze stali i drewna
* Wieszak z zaokrąglonymi końcówkami haczyków, chroniącymi ubrania przed zarysowaniami podczas zawieszania lub zdejmowania.
* Wyposażony minimum 6 haczyków oraz wyposażony w antypoślizgowe stopki
* Wysokość 175-185 cm, dopuszczalne obciążenie każdego haczyka min. 5 kg, dopuszczalne obciążenie każdej z półki min.. 10 kg.
 | 8 |  |
| 10 | Stół do masażu stacjonarnego SPA | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Jednostka główna bezolejowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania, okresowej wymiany chłodziwa) oraz system pozwalający na pracę ciągłą urządzenia
* Urządzenie służące do wykonywania masażu bez udziału terapeuty, za pomocą cieczy krążącej w obiegu zamkniętym, wszystkie elementy możliwe do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających
* Urządzenie posiada minimum 6 niezależnie od siebie pracujący stref masażu wyposażonych w minimum 12 dysz masujących
* Konstrukcja urządzenia pozwala na jednoczesne uruchomienie wszystkich dysz, pozwala na regulację kolejność stref i częstotliwość masażu oraz ustawianie czasu zabiegu w zakresie od 1-30 min a także regulację siły masażu
* Urządzenie pozwala na wykonanie minimum 6 różnych rodzajów masażu, posiada możliwość utworzenia i zapisania programu użytkownika
* Urządzenie wykonujące masaż w technice hydromasażu, napełniane wodą, pojemność urządzenia w zakresie od 200 do 250 litrów, urządzenie nie wymagające wymiany i uzupełnienia wody po każdym wykonanym zabiegu
* Konstrukcja urządzenia pozwala na jego pracę bez konieczności stałego podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej i nie wymagająca odprowadzenia wody zużytej po każdym zabiegu,
* Urządzenie posiadające możliwość ustawienia temperatury wody w zakresie od 30 do 40°C, oraz wyposażone w system ogrzewania zapewniający utrzymywanie temperatury wody na stałym poziomie
* Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania godzin pracy urządzenia na każdy dzień tygodnia osobno
* Urządzenie wyposażone w sterujący panel dotykowy oraz dopasowany zagłówek
* Urządzenie posiada u podstawy podświetlenie (np. LED) oraz możliwość wyboru barwy podświetlenia
* Urządzenie wyposażone w zestaw kart zabiegowych oraz w oprogramowanie umożliwiające pracę z programowalnymi kartami zabiegowymi oraz umożliwiające doładowanie kart zabiegowych
* Powierzchnia użytkowa miejsca zabiegowego w zakresie od 2,3m2 do 2,4m2, o wymiarach mieszczących się w zakresie: długość w zakresie od 230 do 250 cm, szerokość w zakresie 110 do 120 cm, wysokość w zakresie od 60 do 70 cm.
 | 1 |  |
| 11 | Schodki metalowe jednostopniowe | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Schodek wykonany z konstrukcji metalowej malowanej proszkowo
* Wyposażony w antypoślizgowe nasadki/stopki gumowe
* Stopnie wykonane ze sklejki drewnianej
* Wysokość 25 cm (+/- 2cm) , szerokość 45 cm(+/- 2cm), głębokość 25 cm (+/- 2cm)
 | 2 |  |
| 12 | Stół drewniany do EKG | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
* Leżanka z certyfikatem medycznym, 2-sekcyjna, konstrukcja wykonana z drewna bukowego, nie zawierająca elementów metalowych.
* Wyposażona w regulowany w zakresie od 0° - 35° zagłówek z otworem na twarz
* Stół na stabilnej postawie, wyposażony 4 antypoślizgowe stopki
* Maksymalne obciążenie 200kg
* Tapicerka leżanki w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających.
* Leżysko o grubości wypełnienia minimum 50 mm, wykonane ze sprężystej i trwałej pianki/gąbki (+/- 2 cm), Leże tapicerowane bezszwowo
* Leżanka wyposażona w wieszak na ręczniki/podkłady,
* Leżanka o długości całkowitej min. 195 cm (+/- 3 cm), szerokości 65 cm. (+/- 3 cm) i wysokości 65 cm. (+/- 3 cm)
 | 1 |  |

***Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)***

……………………………………………….. …………………………………………….

Data Podpis Wykonawcy