Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej                	                         			16/ZP/AS/2025
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu 

Zakup i dostawa mebli do pracowni masażu w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3

	Lp
	Nazwa sprzętu
	Specyfikacja sprzętu
	Ilość sztuk
	Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru

	1
	Stół do masażu składany
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Stół z certyfikatem medycznym, składany 2-sekcyjny, o wymiarach po rozłożeniu o szerokości 65 cm (+/- 2 cm), i długości całkowitej z podgłówkiem 215 cm (+/- 2 cm)
· Podstawa stołu stabilna, aluminiowa lub drewniana, stelaż posiadający elementy stabilizujące i wzmacniające.  Elementy stelaża łączone za pomocą nierdzewnych spawów/łączników oraz wytrzymałych stalowych linek. Nogi stołu dodatkowo wzmocnione w celu zapewnienia stabilności podczas pracy. Nogi stołu wyposażone w antypoślizgowe stopki zapewniające stabilność oraz chroniące podłoże przez zarysowaniem. 
· Stół z możliwością szybkiej i łatwej zmiany/regulacji jego wysokości możliwej bez stosowania dodatkowych narzędzi. Regulacja wysokości w zakresie min od 60 cm do min. 85 cm. (+/-2cm)
· Tapicerka w kolorze ustalonym z Zamawiającym wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia
· Wyposażony w regulowany w minimum dwóch płaszczyznach demontowalny zagłówek, podpórki pod ramiona,  otwór na twarz w blacie stołu oraz podłokietniki.
· Stół pokryty miękką, elastyczną i odporną na uszkodzenia, zadrapania tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów, możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających o grubości wypełnienia tapicerki o grubości 5 cm (+/- 1 cm), wykonane ze sprężystej, średnio twardej i trwałej pianki/gąbki 
· Wytrzymałość dynamiczna min. 230 kg
· Waga stołu maksymalnie 14 kg
· Stół dostarczony wraz z dedykowaną torbą transportową umożliwiająca jego zapakowanie i transport
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	2
	Stół do masażu elektryczny
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Stół z certyfikatem medycznym,  2-sekcyjny do masażu, wzmocniona stalowa konstrukcja stołu. Wysokość stołu regulowana elektrycznie za pomocą ramy zamocowanej wokół stołu, rama wykonana  ze stali nierdzewnej
· Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu w zakresie: od minimum 60 do 95 cm (+/- 3 cm)
· Stół na stabilnej postawie, wyposażony w 4 unoszone koła kierunkowe oraz 4 regulowane antypoślizgowe stopki
· Płynna regulacja ustawianie kąta nachylenia zagłówka za pomocą sprężyn gazowych w zakresie od -60 do +45 stopni
· Tapicerka łóżka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. Leżysko  o grubości wypełnienia minimum 50 mm, wykonane ze sprężystej i trwałej pianki/gąbki (+/- 2 cm),
· Stół wyposażony w wieszak na ręczniki/podkłady oraz wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych
· Zagłówek z regulowanymi  mechanicznie podłokietnikami, z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepką otworu na twarz. Długość zagłówka 50cm (+/-2 cm) 
· Stół o długości całkowitej min. 200 cm (+/- 3 cm), szerokości 70 cm (+/- 3 cm)
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	3
	Materac rehabilitacyjny składany
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Materac z certyfikatem medycznym, 3-częściowy, składany o wymiarach 195x85x5cm (+/- 2 cm)   
· Materac wypełniony trwałą, odporną na  odkształcenia i deformację pianką. 
· Tapicerka materaca  w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. 
· Materac wyposażony w uchwyty umożliwiające jego przenoszenie oraz system blokujący i zabezpieczający przed rozłożeniem
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	4
	Taboret obrotowy
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Taboret z obrotowym siedziskiem,  profilowane siedzisko typu siodło, na metalowej podstawie z chromowanym wykończeniem, minimum pięcioramienna stabilna podstawa (średnica 55-60 cm) z kółkami (kółka obrotowe 360stopni)
· Regulacja wysokości siedziska (sprężyna gazowa) w zakresie od 45 do 60 cm (+/- 2cm)
· Siedzisko tapicerowane o szerokości 38 cm (+/-2 cm) wypełnione miękką i elastyczną pianką o grubości min. 4 cm (+/- 1cm)
· Dopuszczalne obciążenie do 150 kg.
· Tapicerka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia.
	14
	

	5
	Asystor
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
·  Asystor wyposażony w min.4 kółka, wykonany z płyty o grubości min. 18 mm.
·  Asystor o wymiarach 50 cm x 45 cm (+/- 2 cm)  wysokość  74cm (z kółkami) (+/- 2cm), wyposażony w trzy pełne szuflady o zróżnicowanej wielkości
· Szuflady z metalowymi prowadnicami, z uchwytami w kolorze czarnym. Każda z szuflad wyposażona w kieszonkę na włożenie sygnatury szuflady o wymiarach minimalnych 90mmx58mm. Jedna z szuflad wyposażona w organizer/system przegródek ułatwiających posegregowanie  przechowywanych akcesoriów
· Górna część szafki (blat) z funkcją półki, zabezpieczona przed spadaniem przedmiotów z trzech stron kołnierzem/barierką/rantem o wysokości  min. 12 cm i maks. 15 cm
· Asystor dostarczony wraz z wkładami/nakładkami/ochraniaczami (min. 6 szt.) zabezpieczającymi górny blat oraz dno szuflad przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. Wkład/ochraniacz/nakładka musi być łatwo montowany  w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe wypadnięcie/wysunięcie, możliwy do łatwej i bez narzędziowej wymiany/demontażu. Siła mocowania od 10 do 4 N/25 mm, Klasa poślizgu  minimum R10, wysoka odporność wkładu/nakładki/ochraniacza na ścieranie, potwierdzone właściwości antypoślizgowe, odporność chemiczna powierzchni na: wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne, odporność na czynniki temperaturowe, odporność na rozciągnięcie: wzdłużne i poprzeczne min. 20MPa, odporność wkładu na uszkodzenie/rozdarcie/pęknięcie wzdłużne i poprzeczne min. 120%, okres trwałości wkładu przy codziennym użytkowaniu 8h/dzień: minimum 6 miesięcy. Wyklucza się wkłady/ochraniacze/nakładki wykonane ze szkła oraz materiał typu pleksa.
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	6
	Parawan modułowy
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· Parawan 5 panelowy, stelaż drewniany o grubości drewna w zakresie od 1,5 do 2 cm. Poszczególne panele równej szerokości,  połączone metalowymi zawiasami, wyposażony w nóżki zapewniające stabilne stanie parawanu na podłodze
· Całkowita długość parawanu  225 cm - 230 cm (+/- 5 cm), wysokość całkowita 165 cm – 170 cm (+/- 5 cm),
· Panele wykonane z trwałej, nieprzejrzystej  tkaniny o gramaturze minimum 170 g/m²,  z nadrukiem dwustronnym wysokiej jakości Full HD (wzór/kolor nadruku do ustalenia z Zamawiającym)
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	7
	Zestaw kształtek rehabilitacyjnych
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· Produkty z certyfikatem medycznym zróżnicowanej wielkości oraz kształcie. Wykonane z twardej pianki poliuretanowej.
· Tapicerka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających.
· W skład zestawu wchodzi Klin pod barki 20x15x10cm,  (3 szt.) Klin pod kończyny 70/40x40x20 (3 szt.), Klin drenażowy 70x24x30 cm  (3 szt.), Półwałek 60x18x12 cm (3 szt.), Wałek 20x60 cm (3 szt.), Kształtka pod lędźwie 32x25x7 cm (3 szt.)
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	8
	Koc polarowy/termiczny
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· Koc elektryczny, sterowany pilotem, wykonany miękkiego, puszystego i miłego w dotyku materiału z możliwością prania 
· Możliwość demontażu kabla zasilającego i kontrolera temperatury
· Funkcja umożliwiająca wybór temperatury (minimum trzy poziomy grzania) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem – funkcja automatycznego wyłączenia.
· Koc o wymiarach 120x180cm (+/-5 cm)
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	9
	Wieszak na ubrania
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Wieszak wolnostojący, z minimum dwoma pólkami, wykonany ze stali i drewna
· Wieszak z zaokrąglonymi końcówkami haczyków, chroniącymi ubrania przed zarysowaniami podczas zawieszania lub zdejmowania.
· Wyposażony minimum 6 haczyków oraz wyposażony w antypoślizgowe stopki
· Wysokość 175-185 cm, dopuszczalne obciążenie każdego haczyka min. 5 kg, dopuszczalne obciążenie każdej z półki min.. 10 kg.
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	10
	Stół do masażu stacjonarnego SPA
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Jednostka główna bezolejowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania, okresowej wymiany chłodziwa) oraz system pozwalający na pracę ciągłą urządzenia
· Urządzenie służące do wykonywania masażu bez udziału terapeuty, za pomocą cieczy krążącej w obiegu zamkniętym, wszystkie elementy  możliwe do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających
· Urządzenie posiada minimum 6 niezależnie od siebie pracujący stref masażu wyposażonych w minimum 12 dysz masujących
· Konstrukcja urządzenia pozwala na jednoczesne uruchomienie wszystkich dysz, pozwala na regulację kolejność stref i częstotliwość masażu oraz ustawianie czasu zabiegu w zakresie od 1-30 min a także regulację siły masażu
· Urządzenie pozwala na wykonanie minimum 6 różnych rodzajów masażu, posiada możliwość utworzenia i zapisania programu użytkownika
· Urządzenie wykonujące masaż w technice hydromasażu,  napełniane wodą, pojemność urządzenia w zakresie od 200 do 250 litrów, urządzenie  nie wymagające wymiany i uzupełnienia wody po każdym wykonanym zabiegu  
· Konstrukcja urządzenia pozwala na jego pracę bez konieczności stałego podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej i nie wymagająca  odprowadzenia wody zużytej po każdym zabiegu,
· Urządzenie posiadające możliwość ustawienia temperatury wody w zakresie od 30 do 40°C,  oraz wyposażone w system ogrzewania zapewniający utrzymywanie  temperatury wody na stałym poziomie
· Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania godzin pracy urządzenia na każdy dzień tygodnia osobno
· Urządzenie wyposażone w sterujący panel dotykowy oraz dopasowany zagłówek
· Urządzenie posiada u podstawy podświetlenie (np. LED) oraz możliwość wyboru barwy podświetlenia
· Urządzenie wyposażone w zestaw kart zabiegowych oraz w oprogramowanie umożliwiające pracę z programowalnymi kartami zabiegowymi oraz umożliwiające doładowanie kart zabiegowych
· Powierzchnia użytkowa miejsca zabiegowego w zakresie od 2,3m2  do  2,4m2, o wymiarach mieszczących się w zakresie: długość w zakresie od 230 do 250 cm, szerokość w zakresie 110 do 120 cm, wysokość w zakresie od 60 do 70 cm.
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	11
	Schodki metalowe jednostopniowe
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Schodek wykonany z konstrukcji metalowej malowanej proszkowo
· Wyposażony w antypoślizgowe nasadki/stopki gumowe
· Stopnie wykonane ze sklejki drewnianej
· Wysokość 25 cm  (+/- 2cm) , szerokość 45 cm(+/- 2cm), głębokość 25 cm  (+/- 2cm)  
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	12
	Stół drewniany do EKG
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Leżanka z certyfikatem medycznym,  2-sekcyjna, konstrukcja wykonana z drewna bukowego, nie zawierająca elementów metalowych. 
· Wyposażona w regulowany w zakresie od 0° - 35° zagłówek z otworem na twarz 
· Stół na stabilnej postawie, wyposażony 4 antypoślizgowe stopki
· Maksymalne obciążenie 200kg
· Tapicerka leżanki  w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. 
· Leżysko  o grubości wypełnienia minimum 50 mm, wykonane ze sprężystej i trwałej pianki/gąbki (+/- 2 cm), Leże tapicerowane bezszwowo
· Leżanka wyposażona w wieszak na ręczniki/podkłady, 
· Leżanka o długości całkowitej min. 195 cm (+/- 3 cm), szerokości 65 cm. (+/- 3 cm) i wysokości 65 cm. (+/- 3 cm)   
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Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)




………………………………………………..																															…………………………………………….
Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy
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